**Тепло должно быть безопасным…**

Чтобы ничто не мешало Вам наслаждаться домашним уютом в зимние, холодные вечера, важно помнить о мерах пожарной безопасности при обращении с обогревательными приборами и агрегатами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя, свою семью и жилище от пожаров.

**Необходимо:**

**-** Проводить чистку дымоходов (дымовых труб и внутренних каналов) отопительных печей от сажи не реже 1 раза в три месяца;

- Своевременно замазывать песчано-глинным раствором появившиеся в стенках отопительных печей сквозные прогаров и трещины;

- Не допускать перекала печей;

- Не отлучаться во время топки печи и не поручать их топку детям;

- Иметь на полу перед отопительной печью предтопочный лист из негорючего материала (железо) размером не менее 50х70 см.;

- Заканчивать топку печи за долго до отхода для сна.

Кроме того, хотелось бы напомнить жителям района меры безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, а именно:

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

- Систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

- Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

- Использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

- Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

- Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки вещей.

- Не позволять детям играть с такими устройствами.

- Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

- Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.

- Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.

- Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.

- Не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Гос. инспектор по пожарному надзору С.Д. Кашин.